<template #introduction>

:::info
龙芯 AC612A0_V1.0 是由龙芯中科推出的，基于 3C6000/S 平台设计的 ATX (244×305mm) 台式机/服务器主板。

该主板是龙芯 3C6000/S 平台的入门级板卡，接口较为完整，并支持带外管理 (BMC) 模组，可供远程操作和管理。
:::

</template>

<template #spec>

| 类别 | 规格 |
| ---- | ---- |
| 厂商 | 龙芯中科 |
| 板型 | ATX (244×305mm) |
| 处理器 | 3C6000/S @ 2.0/2.2GHz |
| 内存 | DDR4 @ 3200MT/s (4 × DIMM)，支持 RECC |
| 接口 (PCIe) | 2 × PCIe 3.0 x16、2 × PCIe 3.0 x8 |
| 接口 (USB) | USB 3.0（2 × 板载、2 × 前面板）、USB 2.0（2 × 板载、4 × 前面板） |
| 接口（存储） | 1 × NVMe (PCIe 3.0 x4)、4 × SATA 3.0、1 × SFF-8654-4i 接口 |
| 接口（网络） | 2 × GbE |
| 接口（视频） | 1 × VGA |
| 接口（其他） | 1 × BMC 模组接口†‡、1 x BMC 网络接口、1 × M.2 Key E 接口 (PCIe + USB)、1 × mPCIe (PCIe + USB)、1 组 3.5mm（输入、输出）接口、1 × RS-232 串口 (DB-9) |

- †：支持基于 AST2500 或龙芯 2K0500 的 BMC 模组。
- ‡：该主板亦有一款“国产化部件”版本，该版本主板无 BMC 接口。

</template>

<template #known-issues>

<!--@include: @parts/zh/known-issues/3b6000-3c6000-early-stepping-pcie-link-speed-err.md -->

</template>

<template #image>

[![](/images/devices/loongson-ac612a0-v1.0.thumbnail.webp)](/images/devices/loongson-ac612a0-v1.0.webp)
来源：《龙芯 3C6000 单路服务器主板产品规格书 V1.0》

</template>
