<template #introduction>

:::info
L'OrangePi Nova v1.1 est une carte mère au format Nano-ITX (120 × 120 mm) équipée d'un processeur Loongson 2K3000.
:::

</template>

<template #spec>

| Catégorie | Spécifications |
| ---- | ---- |
| Fabricant | Xunlong Software (OrangePi) |
| Format | Nano-ITX (120 × 120 mm) |
| Processeur | 2K3000 à 2,2 GHz |
| Mémoire | DDR4 à 3200 MT/s (intégrée) |
| Interfaces (USB) | 4 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0 |
| Interfaces (stockage) | 1 × NVMe (PCIe 3.0 x4), 1 × emplacement pour carte microSD, 32 Go eMMC (intégrée) |
| Interfaces (réseau) | 1 × 2,5 GbE (Realtek RTL8125), 1 × GbE |
| Interfaces (vidéo) | 1 × HDMI, 1 × MIPI (30 broches), 1 × eDP |
| Interfaces (Autres) | 1 × interface M.2 Key E (PCIe + USB), 1 × prise jack 3,5 mm pour casque/micro, 1 × UART CPU, 1 × UART SE, GPIO 40 broches |

</template>

<template #known-issues>

Aucune remarque.

</template>

<template #image>

[![Photo de face d'une OrangePi Nova v1.1](/images/devices/opi-nova-v1.1-front.thumbnail.webp)](/images/devices/opi-nova-v1.1-front.webp)
Source : [Shenzhen Xunlong Software Co., Ltd.](http://www.orangepi.cn/)

[![Photo de l'arrière d'une OrangePi Nova v1.1](/images/devices/opi-nova-v1.1-back.thumbnail.webp)](/images/devices/opi-nova-v1.1-back.webp)
Source : [Shenzhen Xunlong Software Co., Ltd.](http://www.orangepi.cn/)

</template>
