<template #introduction>

:::info
Loongson XA612B0_v1.0 — это настольная материнская плата формата ATX (244×305 мм) на базе процессора Loongson 3A6000-HV.

Эта материнская плата является первой моделью серии 3A6000, выпущенной компанией Loongson, и обычно считается оценочной платой (EVB).
:::

</template>

<template #spec>

| Категория | Технические характеристики |
| ---- | ---- |
| Производитель | Loongson Technology |
| Форм-фактор | ATX (244×305 мм) |
| Процессор | 3A6000-HV на частоте 2,5 ГГц |
| Память | DDR4 со скоростью 3200 МТ/с (2 модуля DIMM), с поддержкой ECC† |
| Интерфейсы (PCIe) | 2 × PCIe 3.0 x16 (8 линий), 1 × PCIe 3.0 x4 (4 линии) |
| Интерфейсы (USB) | USB 3.0 (2 разъема на материнской плате, 2 разъема на передней панели), USB 2.0 (2 разъема на материнской плате, 4 разъема на передней панели) |
| Интерфейсы (хранение данных) | 1 × NVMe (PCIe 3.0 x4), 4 × SATA 3.0 |
| Интерфейсы (сетевые) | Один порт Gigabit Ethernet |
| Интерфейсы (видео) | 1 разъем HDMI, 1 разъем VGA |
| Интерфейсы (прочие) | 1 набор разъемов 3,5 мм (вход, выход, Line-In), 1 последовательный порт RS-232 (DB-9) |

†: В настоящее время неизвестно, насколько эта материнская плата поддерживает память ECC. Также неясно, поддерживает ли она память ECC с регистрацией. В информации DMI также не указано наличие 72-разрядного интерфейса памяти.

</template>

<template #known-issues>

<!--@include: @parts/en/known-issues/7a-errata.md -->

Если у вас возникли подобные проблемы, участники сообщества рекомендуют улучшить охлаждение корпуса или чипа моста.

</template>

<template #image>

[![](/images/devices/loongson-xa612b0-v1.0.thumbnail.webp)](/images/devices/loongson-xa612b0-v1.0.webp)
Источник: «Руководство по эксплуатации материнской платы XA612A0, версия 1.0»

</template>
