<template #introduction>

:::info
Loongson XA61201_v1.0 — это настольная материнская плата формата DTX (203×244 мм) на базе процессора Loongson 3A6000-HV.

По сравнению с [XA61200](/en/devices/loongson-xa61200), материнская плата XA61201:

- Поддерживает память с коррекцией ошибок (ECC)
- Был ли слот PCIe 3.0 x8, расположенный в третьем слоте, заменен на интерфейс PCIe 3.0 x16 (с 8 линиями передачи данных)

:::

</template>

<template #spec>

| Категория | Технические характеристики |
| ---- | ---- |
| Производитель | Loongson Technology |
| Форм-фактор | DTX (203×244 мм) |
| Процессор | 3A6000-HV с тактовой частотой 2,5 ГГц |
| Память | DDR4 со скоростью 3200 МТ/с (2 модуля DIMM), с поддержкой ECC† |
| Интерфейсы (PCIe) | 2 × PCIe 3.0 x16 (8 линий), 1 × PCIe 3.0 x4 (4 линии) |
| Интерфейсы (USB) | USB 3.0 (2 разъема на системной плате, 2 разъема на передней панели), USB 2.0 (2 разъема на системной плате, 4 разъема на передней панели) |
| Интерфейсы (хранение данных) | 1 × NVMe (PCIe 3.0 x4), 4 × SATA 3.0 |
| Интерфейсы (сетевые) | Один порт Gigabit Ethernet |
| Интерфейсы (видео) | 1 разъем HDMI, 1 разъем VGA |
| Интерфейсы (прочие) | 1 разъем m.2 Key E (PCIe + USB), 1 разъем mPCIe (PCIe + USB), 1 набор разъемов 3,5 мм (вход, выход, Line-In), 1 последовательный порт RS-232 (DB-9) |

†: В настоящее время неизвестно, насколько эта материнская плата поддерживает память ECC. Также неизвестно, поддерживает ли она память ECC с регистрацией. В информации DMI также не указано наличие 72-разрядного интерфейса памяти.

</template>

<template #known-issues>

<!--@include: @parts/en/known-issues/7a-errata.md -->

</template>

<template #image>

[![](/images/devices/loongson-xa61201-v1.0.thumbnail.webp)](/images/devices/loongson-xa61201-v1.0.webp)
Источник: «Руководство по эксплуатации материнской платы XA61201, версия 1.0»

</template>
