<template #introduction>

:::info
Loongson XA61200 — это настольная материнская плата формата DTX (203×244 мм) на базе процессора Loongson 3A6000-HV.

Эта материнская плата общепризнанно считается эталонной моделью для всех материнских плат на базе процессора Loongson 3A6000. Помимо компании Loongson Technology, многие другие производители выпустили модификации, основанные на этой материнской плате. Материнская плата была выпущена в 2023 году и стала первой материнской платой на базе Loongson, цена которой опустилась ниже отметки в 2000 юаней; она стала доступна для покупки на популярных интернет-магазинах.

Благодаря отличному соотношению цены и качества на тот момент она была тепло принята сообществом пользователей (и получила ласковое прозвище «Зеленая плата»). XA61200 стала первой материнской платой для многих начинающих пользователей Loongson.
:::

</template>

<template #spec>

| Категория | Технические характеристики |
| ---- | ---- |
| Производитель | Loongson Technology |
| Форм-фактор | DTX (203×244 мм) |
| Процессор | 3A6000-HV на частоте 2,5 ГГц |
| Память | DDR4 со скоростью 3200 МТ/с (2 модуля DIMM) |
| Интерфейсы (PCIe) | PCIe 3.0 x16 (8 линий), PCIe 3.0 x8 (8 линий), PCIe 3.0 x4 (4 линии) |
| Интерфейсы (USB) | USB 3.0 (2 разъема на материнской плате, 2 разъема на передней панели), USB 2.0 (2 разъема на материнской плате, 4 разъема на передней панели) |
| Интерфейсы (хранение данных) | 1 × NVMe (PCIe 3.0 x4), 4 × SATA 3.0 |
| Интерфейсы (сетевые) | Один порт Gigabit Ethernet |
| Интерфейсы (видео) | 1 разъем HDMI, 1 разъем VGA |
| Интерфейсы (прочие) | 1 разъем m.2 Key E (PCIe + USB), 1 разъем mPCIe (PCIe + USB), 1 набор разъемов 3,5 мм (вход, выход, Line-In), 1 последовательный порт RS-232 (DB-9) |

</template>

<template #known-issues>

<!--@include: @parts/en/known-issues/7a-errata.md -->

</template>

<template #image>

[![](/images/devices/loongson-xa61200.thumbnail.webp)](/images/devices/loongson-xa61200.webp)
Источник: «Руководство по эксплуатации материнской платы XA61200, версия 1.1»

</template>
