<template #introduction>

:::info
CTCISZ 2K0300 ForeverPi — это плата для разработки на базе процессора Loongson 2K0300.

ForeverPi поставляется в версиях «TF Card» и «Wi-Fi» — поскольку и Wi-Fi-модуль, и слот для карт microSD (TF) используют шину SDIO, одновременно может быть установлен только один из них. Версия с Wi-Fi дополнительно оснащена 4 ГБ памяти eMMC и ЖК-интерфейсом, а объем встроенной NOR-флеш-памяти больше (8 Мбит в версии «Wi-Fi» и 256 Мбит в версии «TF Card»).
:::

</template>

<template #spec>

### Версия Wi-Fi

| Категория | Технические характеристики |
| ---- | ---- |
| Производитель | CTCISZ |
| Форм-фактор | 88×56 мм |
| Процессор | 2K0300 с тактовой частотой 1,0 ГГц |
| Память | 512 МБ DDR4 с тактовой частотой 2666 МТ/с (встроенная память) |
| Интерфейсы (USB) | 2 порта USB 2.0 |
| Интерфейсы (хранение данных) | 4 ГБ eMMC (встроенная память), 8 Мбит NOR Flash |
| Интерфейсы (сетевые) | 1 порт GbE, встроенный модуль Wi-Fi + Bluetooth (с одной антенной) |
| Интерфейсы (видео) | 1 × выход на ЖК-дисплей |
| Интерфейсы (прочие) | 8 × 12-разрядных АЦП, 1 × JTAG, 40-контактный разъем GPIO |

### Версия с TF-картой

| Категория | Технические характеристики |
| ---- | ---- |
| Производитель | CTCISZ |
| Форм-фактор | 88×56 мм |
| Процессор | 2K0300 с тактовой частотой 1,0 ГГц |
| Память | 512 МБ DDR4 с тактовой частотой 2666 МТ/с (встроенная память) |
| Интерфейсы (USB) | 2 порта USB 2.0 |
| Интерфейсы (хранение данных) | 256 Мбит NOR-флэш-памяти |
| Интерфейсы (сетевые) | Один порт Gigabit Ethernet |
| Интерфейсы (видео) | Нет |
| Интерфейсы (прочие) | 8 × 12-разрядных АЦП, 1 × JTAG, 40-контактный разъем GPIO |

</template>

<template #known-issues>

Не отмечено.

</template>

<template #image>

(Скоро)

</template>
