---
layout: page
pageTitle: 走向新世界！
pageSubTitle: 欢迎来到 x86 和 ARM 远山之外的龙芯世界
---


龙芯是我国自主芯片产业的一颗明星——自 2001 年诞生于中科院计算所起，龙芯经过多次迭代，逐渐在性能方面追赶上了国际先进水平；2021 年，龙芯更是推出了自主研发的龙架构 (LoongArch) 指令集体系架构，立志建成自 x86 和 ARM 后的第三大指令集软硬件生态。如今，龙芯已走入公开市场，各类龙芯台式机、笔记本、服务器和开发板也越来越容易买到，成为了不少社区爱好者和开发者们手中的玩物——甚至有一些朋友们已经开始使用龙芯作为生产力工具。

在龙芯产品逐渐丰富、用户群体逐渐壮大的当今，要如何入门龙芯，玩好龙芯，用好龙芯呢？

## 龙芯产品都有啥？

龙芯的产品遍及 MCU 到桌面，再到工作站和多路服务器，现行产品线共三条、产品十余款。

### 产品线概览

龙芯的现行产品线主要分为三条：

- 龙芯 3 号：面向桌面、工作站和服务器的处理器，龙芯的性能旗舰
- 龙芯 2 号：面向嵌入式、工控的 SoC，亦有部分面向移动设备的方案
- 龙芯 1 号：面向微控制器、边缘嵌入式设备的的 SoC/MCU

考虑到龙芯 3 号及 2 号系列的芯片在爱好者社区中关注度显著更高，我们将主要讨论这两个系列。

### 现行产品

2025 年，龙芯现行嵌入式和桌面级芯片产品如下：

- 龙芯 3C6000 家族：面向工作站及服务器、支持多路的 16、32、64 核处理器，支持 SMT2 超线程
- 龙芯 3B6000 家族：面向高端桌面及工作站的 8、12、16 核处理器，支持 SMT2 超线程
- 龙芯 3A6000：面向桌面和移动端的 4 核处理器，支持 SMT2 超线程
- 龙芯 3B6000M、2K3000：面向工控嵌入式及桌面、移动设备的 8 核低功耗处理器
- 龙芯 2K0300：面向嵌入式设备、教育用途的单核嵌入式 SoC

:::tip
龙芯 3B6000M 是 2K3000 的姊妹型号，主频较后者更高（3B6000M 主频最高 2.5GHz，2K3000 最高 2.2GHz）。
:::

### 产品特性表

现行产品中，处理器及平台特性排布较为复杂，下表描述现行产品的主要特性差异（性能从高到低）：

| 处理器型号 | 核心数 | 线程数 | 主频 | 内存通道数 | PCIe 标准 | PCIe 通道数 |
| ---------- | ------ | ------ | ---- | ---------- | --------- | ----------- |
| 3C6000/Q | 64 | 128 | 2.0 - 2.1GHz | 8 | 3.0/4.0† | 64 |
| 3C6000/D | 32 | 64 | 2.1GHz | 8 | 3.0/4.0† | 64 |
| 3C6000/S | 16 | 32 | 2.2GHz | 4 | 3.0/4.0† | 64 |
| 3B6000 | 8-16 | 16-32 | 2.3GHz | 2 | 3.0/4.0† | 32 |
| 3A6000 | 4 | 8 | 2.0 - 2.5GHz | 2 | 3.0 | 32‡ |
| 3B6000M | 8 | 8 | ~2.5GHz | 1 | 3.0 | 8 |
| 2K3000 | 8 | 8 | ~2.2GHz | 1 | 3.0 | 8 |
| 2K0300 | 1 | 1 | 1GHz | 1 | 无 | 无 |

- †：部分型号支持 PCIe 4.0，请以板卡型号及经销商说明为准。
- ‡：PCIe 由 7A2000 桥片引出。

除现行产品外，基于龙架构的常见芯片平台还有：

- 龙芯 3A5000（4 核，4 线程），主频 2.0 - 2.5GHz

:::info
欲知处理器规格、详情及参数比较，详请见：

- [芯片规格数据库](/zh/chips)
- [龙芯中科官方网站“芯片产品”板块](https://www.loongson.cn/product/channel)。

:::

### 常见板卡型号

如下是现行的常见板卡型号，板卡规格详请见[产品规格数据库](/zh/devices)：

- 龙芯 3C6000/S：AC612A0_V1.1
- 龙芯 3B6000：XB612B0_V1.1
- 龙芯 3A6000：XA61200、XA61201、XA612A0
- 龙芯 3B6000M：中科云 3B6000M 小主机
- 龙芯 2K3000：OrangePi Nova、2K3000 AI 开发板
- 龙芯 2K0300：2K0300 蜂鸟派、正点原子 2K0300 开发板、中科云久久派

## 龙芯可以装什么操作系统？

龙芯支持的操作系统包括多种面向桌面及服务器的通用 Linux 发行版（商用及社区）、专用 Linux 发行版（如 OpenWrt）、开放鸿蒙及专用操作系统（如基于 VxWorks 开发的 LoongWorks、RTOS 等）。

关于目前支持龙架构的操作系统、Linux 发行版及常用软件栈，详请见[《咱龙了吗？》首页](https://areweloongyet.com/)。

## 如何购买龙芯？

龙芯的板卡一般可以通过淘宝或京东购买，闲鱼亦有大量二手板卡、整机可以购买，性价比更高。如果您是学生或社区开发者，且对向龙架构平台移植、优化和改进各类软件应用，抑或需要算力支持，亦可联络[社区板卡漂流计划](https://github.com/loongson-community/1024)申请借用相关设备。

## 扩展阅读

恭喜您，读到这里，相信您对龙芯这一新世界的理解已经有所了解了。如下是一系列来自本站和第三方站点的扩展阅读材料，从玩机指南到踩坑指南，从处理器规格到 ABI、固件实现细节，还有相信不少朋友已经听说过的“新旧世界问题”，社区爱好者们准备了许多优秀阅读材料，供您参考：

- [玩机及踩坑指南](/zh/guides)
- [产品规格数据库](/zh/devices)
- [《咱龙了吗？》：龙架构生态建设资讯站](https://areweloongyet.com/)
- [Loong 1-2-3：适用于龙架构的兼容性数据网站](https://loong123.cn/)

阅读材料：

- [芯片规格数据库](/zh/chips)
- [《咱龙了吗？》：阅读材料之“新世界与旧世界”](https://areweloongyet.com/docs/intro)
- [龙芯中科官方网站“芯片产品”板块](https://www.loongson.cn/product/channel)
