<template #introduction>

:::info
Das Loongson XA61200 ist ein DTX-Desktop-Motherboard (203 × 244 mm), das auf dem Loongson 3A6000-HV basiert.

Dieses Motherboard gilt allgemein als Referenzdesign für alle Loongson-3A6000-Motherboards. Neben Loongson Technology haben auch viele andere Hersteller auf diesem Motherboard basierende Derivate auf den Markt gebracht. Das Motherboard kam 2023 auf den Markt und ist das erste Loongson-Motherboard, dessen Preis unter 2000 CNY liegt; es war über gängige E-Commerce-Plattformen allgemein erhältlich.

Aufgrund seines damals guten Preis-Leistungs-Verhältnisses wurde es von der Anwendergemeinschaft gut angenommen (und liebevoll „das grüne Board“ genannt). Das XA61200 war für viele Loongson-Einsteiger das erste Motherboard.
:::

</template>

<template #spec>

| Kategorie | Technische Daten |
| ---- | ---- |
| Hersteller | Loongson Technology |
| Formfaktor | DTX (203 × 244 mm) |
| Prozessor | 3A6000-HV mit 2,5 GHz |
| Speicher | DDR4 mit 3200 MT/s (2 × DIMM) |
| Schnittstellen (PCIe) | PCIe 3.0 x16 (8 Lanes), PCIe 3.0 x8 (8 Lanes), PCIe 3.0 x4 (4 Lanes) |
| Schnittstellen (USB) | USB 3.0 (2 × auf der Hauptplatine, 2 × an der Vorderseite), USB 2.0 (2 × auf der Hauptplatine, 4 × an der Vorderseite) |
| Schnittstellen (Speicher) | 1 × NVMe (PCIe 3.0 x4), 4 × SATA 3.0 |
| Schnittstellen (Netzwerk) | Ein Gigabit-Ethernet |
| Schnittstellen (Video) | 1 × HDMI, 1 × VGA |
| Schnittstellen (Sonstiges) | 1 × m.2-Key-E-Schnittstelle (PCIe + USB), 1 × mPCIe (PCIe + USB), 1 Satz 3,5-mm-Anschlüsse (Eingang, Ausgang, Line-In), 1 × serielle RS-232-Schnittstelle (DB-9) |

</template>

<template #known-issues>

<!--@include: @parts/en/known-issues/7a-errata.md -->

</template>

<template #image>

[![](/images/devices/loongson-xa61200.thumbnail.webp)](/images/devices/loongson-xa61200.webp)
Quelle: „XA61200 Mainboard-Bedienungsanleitung V1.1“

</template>
