<template #introduction>

:::info
Das CTCISZ 2K0300 ForeverPi ist ein Entwicklungsboard, das auf dem Loongson 2K0300 basiert.

ForeverPi ist in den Versionen „TF-Karte“ und „WLAN“ erhältlich – da sowohl das WLAN-Modul als auch der microSD-Kartensteckplatz (TF) den SDIO-Bus nutzen, kann jeweils nur eines davon eingebaut werden. Die Wi-Fi-Version verfügt zusätzlich über 4 GB eMMC-Speicher und eine LCD-Schnittstelle, und die integrierte NOR-Flash-Kapazität ist größer (8 Mbit bei der „Wi-Fi“-Version und 256 Mbit bei der „TF-Karte“-Version).
:::

</template>

<template #spec>

### WLAN-Version

| Kategorie | Technische Daten |
| ---- | ---- |
| Hersteller | CTCISZ |
| Formfaktor | 88 × 56 mm |
| Prozessor | 2K0300 mit 1,0 GHz |
| Speicher | 512 MiB DDR4 mit 2666 MT/s (integriert) |
| Schnittstellen (USB) | 2 × USB 2.0 |
| Schnittstellen (Speicher) | 4 GB eMMC (integriert), 8 Mbit NOR-Flash |
| Schnittstellen (Netzwerk) | 1 × GbE, integriertes WLAN- und Bluetooth-Modul (mit einer Antenne) |
| Schnittstellen (Video) | 1 × LCD-Ausgang |
| Schnittstellen (Sonstiges) | 8 × 12-Bit-ADC, 1 × JTAG, 40-poliger GPIO |

### TF-Karten-Version

| Kategorie | Technische Daten |
| ---- | ---- |
| Hersteller | CTCISZ |
| Formfaktor | 88 × 56 mm |
| Prozessor | 2K0300 mit 1,0 GHz |
| Speicher | 512 MiB DDR4 mit 2666 MT/s (integriert) |
| Schnittstellen (USB) | 2 × USB 2.0 |
| Schnittstellen (Speicher) | 256 Mbit NOR-Flash |
| Schnittstellen (Netzwerk) | Ein Gigabit-Ethernet |
| Schnittstellen (Video) | Keine |
| Schnittstellen (Sonstiges) | 8 × 12-Bit-ADC, 1 × JTAG, 40-poliger GPIO |

</template>

<template #known-issues>

Keine Angaben.

</template>

<template #image>

(In Kürze verfügbar)

</template>
