<template #introduction>

:::info
Der OrangePi Nova v1.0 ist ein Nano-ITX-Motherboard (120 × 120 mm) auf Basis des Loongson 2K3000.
:::

</template>

<template #spec>

| Kategorie | Technische Daten |
| ---- | ---- |
| Hersteller | Xunlong Software (OrangePi) |
| Formfaktor | Nano-ITX (120 × 120 mm) |
| Prozessor | 2K3000 mit 2,2 GHz |
| Speicher | DDR4 mit 3200 MT/s (integriert) |
| Schnittstellen (USB) | 2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, 2 × USB-C† |
| Schnittstellen (Speicher) | 1 × NVMe (PCIe 3.0 x4), 1 × microSD-Kartensteckplatz, 32 GB eMMC (integriert) |
| Schnittstellen (Netzwerk) | 1 × 2,5-GbE (Realtek RTL8125), 1 × GbE |
| Schnittstellen (Video) | 1 × HDMI, 1 × MIPI (30-polig), 1 × eDP |
| Schnittstellen (Sonstiges) | 1 × M.2-Key-E-Schnittstelle (PCIe + USB), 1 × 3,5-mm-Kopfhörer-/Mikrofonbuchse, 1 × CPU-UART, 1 × SE-UART, 40-poliger GPIO |

†: Ein USB-C-Anschluss dient ausschließlich der Stromversorgung und unterstützt keine Datenübertragung.

</template>

<template #known-issues>

Keine Angaben.

</template>

<template #image>

[![Foto der Vorderseite eines OrangePi Nova 1.0](/images/devices/opi-nova-v1.0.thumbnail.webp)](/images/devices/opi-nova-v1.0.webp)
Quelle: Bai Mingcong, Xi Ruoyao

</template>
