### Тачпады могут не работать в дистрибутивах ABI 2.0

В некоторых ноутбуках установлены тачпады, подключенные по шине HID-over-I2C, для которых требуется вывод GPIO для подачи прерываний.

Чтобы решить эту проблему, необходимо установить исправление для [добавить поддержку прерываний для GPIO 7A2000](https://git.kernel.org/torvalds/c/44fe79020b91) требуется (в настоящее время входит в состав ядра Linux 6.15 и выше; большинство коммерческих дистрибутивов, использующих Linux 6.6, также включают исправление). Кроме того, поскольку исходное ядро больше не поддерживает устаревшую `gsi_idx_map` для данного свойства требуется обходной путь — см. здесь [патч ядра](https://github.com/AOSC-Tracking/linux/commit/e29193f3f1a3) из ОС AOSC.
