<template #introduction>

:::info
La carte de développement ALIENTEK 2K0300 est une carte de développement basée sur le processeur Loongson 2K0300.
:::

</template>

<template #spec>

| Catégorie | Spécifications |
| ---- | ---- |
| Fabricant | ALIENTEK |
| Format | 42 × 37 mm (panneau central), 180 × 100 mm (panneau de base) |
| Processeur | 2K0300 à 1,0 GHz |
| Mémoire | 512 Mo de mémoire DDR4 (intégrée) |
| Interfaces (USB) | 2 × USB 2.0, 2 × USB-C (1 × OTG, 1 × port série) |
| Interfaces (stockage) | 1 emplacement pour carte microSD, 8 Go eMMC (intégré) |
| Interfaces (réseau) | 2 ports GbE, module Wi-Fi + Bluetooth (intégré) |
| Interfaces (vidéo) | 1 sortie LCD |
| Interfaces (Autres) | 1 prise jack 3,5 mm pour casque/micro, 1 haut-parleur, 1 interface mPCIe (compatible 4G LTE), 1 emplacement pour carte SIM, 1 microphone, 1 convertisseur analogique-numérique (ADC), 1 port série RS-232 (DB-9), 2 ports CAN-FD, 2 ports RS-485, 14 broches d'E/S d'extension utilisateur |

</template>

<template #known-issues>

Aucune remarque.

</template>

<template #image>

![Vue de face de l'ALIENTEK 2K0300 EVB, avec les interfaces indiquées](/images/devices/alientek-2k0300-evb-1.webp)
![Vue arrière de l'ALIENTEK 2K0300 EVB](/images/devices/alientek-2k0300-evb-2.webp)
Source : ALIENTEK

</template>
