<template #introduction>

:::info
L'OrangePi Nova v1.0 est une carte mère au format Nano-ITX (120 × 120 mm) équipée d'un processeur Loongson 2K3000.
:::

</template>

<template #spec>

| Catégorie | Spécifications |
| ---- | ---- |
| Fabricant | Xunlong Software (OrangePi) |
| Format | Nano-ITX (120 × 120 mm) |
| Processeur | 2K3000 à 2,2 GHz |
| Mémoire | DDR4 à 3200 MT/s (intégrée) |
| Interfaces (USB) | 2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, 2 × USB-C† |
| Interfaces (stockage) | 1 × NVMe (PCIe 3.0 x4), 1 × emplacement pour carte microSD, 32 Go eMMC (intégré) |
| Interfaces (réseau) | 1 × 2,5 GbE (Realtek RTL8125), 1 × GbE |
| Interfaces (vidéo) | 1 × HDMI, 1 × MIPI (30 broches), 1 × eDP |
| Interfaces (Autres) | 1 × interface M.2 Key E (PCIe + USB), 1 × prise jack 3,5 mm pour casque/micro, 1 × UART CPU, 1 × UART SE, GPIO 40 broches |

† : L'un des ports USB-C sert uniquement à l'alimentation électrique et ne permet pas le transfert de données.

</template>

<template #known-issues>

Aucune remarque.

</template>

<template #image>

[![Photo de la face avant d'une OrangePi Nova 1.0](/images/devices/opi-nova-v1.0.thumbnail.webp)](/images/devices/opi-nova-v1.0.webp)
Source : Bai Mingcong, Xi Ruoyao

</template>
