1. Для подключения устройств ввода-вывода используется только 1 из 4 шин HyperTransport 3.0 (HT0), тогда как остальные могут использоваться исключительно для реализации архитектуры ccNUMA (HT1, HT2, HT3).
