<template #introduction>

:::info
Le CTCISZ 3A6000 NUC est un mini-PC de type Intel NUC équipé d'un processeur Loongson 3A6000-HV et doté de deux sorties HDMI ainsi que de deux ports Ethernet Gigabit (GbE).
:::

</template>

<template #spec>

| Catégorie | Spécifications |
| ---- | ---- |
| Fabricant | CTCISZ |
| Processeur | 3A6000-HV à 2,5 GHz |
| Mémoire | DDR4 à 3200 MT/s (2 × SODIMM) |
| Interfaces (USB) | 4 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, 1 × USB-C |
| Interfaces (stockage) | 1 × NVMe (PCIe 3.0 x4), 1 × SATA 3.0 |
| Interfaces (réseau) | 2 ports Gigabit Ethernet |
| Interfaces (vidéo) | Deux ports HDMI |
| Interfaces (Autres) | 1 port M.2 Key E (PCIe + USB), 1 prise jack 3,5 mm pour casque/micro |

</template>

<template #known-issues>

<!--@include: @parts/en/known-issues/usb-device-lost.md -->

</template>

<template #image>

[![Photo d'un NUC CTCISZ 3A6000](/images/devices/ctcisz-3a6000-nuc.thumbnail.webp)](/images/devices/ctcisz-3a6000-nuc.webp)
Source : CTCISZ

</template>
