<template #introduction>

:::info
La Loongson 2K0300 « Pioneer » est une carte de développement lancée sur la base du Loongson 2K0300.
:::

</template>

<template #spec>

| Catégorie | Spécifications |
| ---- | ---- |
| Fabricant | Loongson Technology |
| Format | 85 × 56 mm |
| Processeur | 2K0300 à 1,0 GHz |
| Mémoire | 512 Mo de mémoire DDR4 (intégrée) |
| Interfaces (USB) | 4 ports USB 2.0, 1 port USB-C† |
| Interfaces (stockage) | 1 emplacement pour carte microSD, 8 Go eMMC (intégré) |
| Interfaces (réseau) | 1 port GbE, module Wi-Fi intégré |
| Interfaces (vidéo) | 1 sortie LCD |
| Interfaces (Autres) | 1 prise jack 3,5 mm pour casque/micro, 1 hub USB, 1 interface de débogage JTAG, 1 interface de débogage ADC/TTL, GPIO à 40 broches |

† : USB-C pour l'alimentation et la connexion série.

</template>

<template #known-issues>

Aucune remarque.

</template>

<template #image>

![](/images/devices/loongson-2k0300-pioneer-evb.webp)
Source : Loongson Technology

</template>
