1. L'interface SATA fonctionne à un débit de 3 Gbit/s (SATA 2).
2. Parmi les broches GPIO, 128 canaux prennent en charge les entrées d'interruption externes (GPIO0–127) et sont multiplexés avec d'autres interfaces.
