### Управление подсветкой может быть недоступно в дистрибутивах на базе ABI 2.0

В связи с изменениями в API ядра на верхнем уровне и проблемами в реализации драйвера PWM для Loongson, а также из-за отсутствия `gpio_base` Примечание: в некоторых дистрибутивах Linux функция управления подсветкой ноутбука может быть недоступна.

Чтобы устранить эту проблему, необходимо выполнить следующее:

- [Дополнительные процедуры инициализации ACPI на уровне платы](https://github.com/AOSC-Tracking/linux/commit/dbb668a14178)and соответствующие изменения в драйвере ядра LoongGPU (реализованные в [Операционная система AOSC](https://github.com/AOSC-Tracking/loonggpu-kernel-dkms/commit/aaee8cb5d7f879ba4cd2cb268a8591f99735b729) необходимы: правильный вызов контроллеров ШИМ и функция полного отключения подсветки через GPIO.
- Патч для исправления расчета частоты контроллера ШИМ, см. [этот патч ядра из ОС AOSC](https://github.com/AOSC-Tracking/linux/commit/30b69e76d820) (этот патч теперь входит в состав Linux 6.18).
