<template #introduction>

:::info
La CTCISZ 2K0300 ForeverPi est une carte de développement basée sur le processeur Loongson 2K0300.

La ForeverPi est disponible en versions « TF Card » et « Wi-Fi » : comme le module Wi-Fi et le logement pour carte microSD (TF) utilisent tous deux le bus SDIO, un seul des deux peut être installé à la fois. La version Wi-Fi est en outre dotée d'une mémoire eMMC de 4 Go et d'une interface LCD, et la capacité de la mémoire NOR Flash intégrée est plus importante (8 Mbits sur la version « Wi-Fi » et 256 Mbits sur la version « TF Card »).
:::

</template>

<template #spec>

### Version Wi-Fi

| Catégorie | Spécifications |
| ---- | ---- |
| Fabricant | CTCISZ |
| Format | 88 × 56 mm |
| Processeur | 2K0300 à 1,0 GHz |
| Mémoire | 512 Mo de DDR4 à 2666 MHz (intégrée) |
| Interfaces (USB) | 2 ports USB 2.0 |
| Interfaces (stockage) | 4 Go eMMC (intégrée), 8 Mbits de mémoire Flash NOR |
| Interfaces (réseau) | 1 port GbE, module Wi-Fi + Bluetooth intégré (antenne unique) |
| Interfaces (vidéo) | 1 sortie LCD |
| Interfaces (Autres) | 8 convertisseurs analogiques-numériques (ADC) 12 bits, 1 port JTAG, 40 broches GPIO |

### Version carte TF

| Catégorie | Spécifications |
| ---- | ---- |
| Fabricant | CTCISZ |
| Format | 88 × 56 mm |
| Processeur | 2K0300 à 1,0 GHz |
| Mémoire | 512 Mo de DDR4 à 2666 MHz (intégrée) |
| Interfaces (USB) | 2 ports USB 2.0 |
| Interfaces (stockage) | Mémoire Flash NOR de 256 Mbits |
| Interfaces (réseau) | Un port Gigabit Ethernet |
| Interfaces (vidéo) | Aucun |
| Interfaces (Autres) | 8 convertisseurs analogiques-numériques (ADC) 12 bits, 1 port JTAG, 40 broches GPIO |

</template>

<template #known-issues>

Aucune remarque.

</template>

<template #image>

(À venir)

</template>
