### Проблема с согласованием скорости PCIe в ранних версиях чипсетов 3B6000/3C6000

По отзывам первых пользователей материнских плат 3B6000 и 3C6000, некоторые видеокарты AMD, RAID-контроллеры и т. д. работали со скоростью передачи данных PCIe 1.0, что значительно ограничивало производительность этих периферийных устройств. С помощью наших друзей из сообщества и инженеров Loongson Technology мы обнаружили, что в ранних версиях 3B6000 и 3C6000/S диапазон скоростей канала PCIe был ошибочно ограничен значением 2,5 ГТ/с (в то время как должен был составлять 2,5–16 ГТ/с), что и вызвало вышеупомянутую проблему.

В настоящее время для этой проблемы доступен обходной путь; см. патчи ядра AOSC OS [1](https://github.com/AOSC-Tracking/linux/commit/283358e5b377517ad9f13bd1909b4b931754c196), [2](https://github.com/AOSC-Tracking/linux/commit/874bb3b961fb6bf106b48c61a1671c196976e1f1), и [3](https://github.com/AOSC-Tracking/linux/commit/8d088d7587098ef48e0594bf46c603bb4d7abd52).
