<template #introduction>

:::info
Loongson AC612A0_V1.1 — это материнская плата формата ATX (244×305 мм) для настольных компьютеров и серверов, построенная на базе процессора Loongson 3C6000/S.

Эта материнская плата представляет собой модель начального уровня на базе процессора Loongson 3C6000/S, оснащенную относительно обширным набором интерфейсов и поддерживающую модули внеполосного управления (BMC) для удаленного управления и администрирования.
:::

</template>

<template #spec>

| Категория | Технические характеристики |
| ---- | ---- |
| Производитель | Loongson Technology |
| Форм-фактор | ATX (244×305 мм) |
| Процессор | 3C6000/S с тактовой частотой 2,0/2,2 ГГц |
| Память | DDR4 со скоростью 3200 МТ/с (4 модуля DIMM), с поддержкой RECC |
| Интерфейсы (PCIe) | 2 × PCIe 3.0 x16, 2 × PCIe 3.0 x8 |
| Интерфейсы (USB) | USB 3.0 (2 разъема на системной плате, 2 разъема на передней панели), USB 2.0 (2 разъема на системной плате, 4 разъема на передней панели) |
| Интерфейсы (хранение данных) | 1 × NVMe (PCIe 3.0 x4), 4 × SATA 3.0, 1 × интерфейс SFF-8654-4i |
| Интерфейсы (сетевые) | 2 порта Gigabit Ethernet |
| Интерфейсы (видео) | Один VGA-разъем |
| Интерфейсы (прочие) | 1 × интерфейс модуля BMC†‡, 1 × сетевой интерфейс BMC, 1 × интерфейс m.2 Key E (PCIe + USB), 1 × mPCIe (PCIe + USB), 1 набор разъемов 3,5 мм (вход, выход), 1 × последовательный порт RS-232 (DB-9) |

- †: Поддерживает модули BMC на базе AST2500 или Loongson 2K0500.
- ‡: Существует также версия этой материнской платы, известная как «для внутреннего рынка (китайская версия)», в которой отсутствует слот для модулей BMC.

</template>

<template #known-issues>

<!--@include: @parts/en/known-issues/3b6000-3c6000-early-stepping-pcie-link-speed-err.md -->

</template>

<template #image>

[![](/images/devices/loongson-ac612a0-v1.1.thumbnail.webp)](/images/devices/loongson-ac612a0-v1.1.webp)
Источник: «Технические характеристики материнской платы для однопроцессорного сервера Loongson 3C6000, версия 1.0»

</template>
