### Instabilität der Brücke 7A

Motherboards, die den 7A2000-Brückenchip zur Bereitstellung der PCIe-Schnittstelle verwenden, sind dafür bekannt, dass sie mit bestimmten Peripheriegeräten (insbesondere AMD-Grafikkarten auf Basis der GCN-1.0- bis GCN-4.0-Architekturen) instabil laufen. Bei Nutzern dieser Grafikkarten können Treiberinstabilitäten, Bildstörungen, Anwendungsabstürze oder sogar Systemabstürze auftreten. Die Ursache für dieses Problem ist noch nicht geklärt.

Derzeit enthalten einige Linux-Distributionen Workarounds für dieses Problem, was die Situation erheblich verbessert, doch es gibt nach wie vor gelegentliche Beschwerden von Nutzern.

Falls Sie schon einmal mit solchen Situationen konfrontiert waren: Es ist bekannt, dass eine verbesserte Kühlung des Bridge-Chips das Problem lindern kann.
