### Instabilité du pont 7A

Les cartes mères qui utilisent le chipset 7A2000 pour fournir une interface PCIe sont connues pour présenter des problèmes de stabilité avec certains périphériques (en particulier les cartes graphiques AMD basées sur les architectures GCN 1.0 à 4.0). Les utilisateurs de ces cartes graphiques peuvent rencontrer des instabilités au niveau des pilotes, des anomalies graphiques, des plantages d'applications, voire des blocages du système. La cause de ce problème n'a pas encore été confirmée.

À l'heure actuelle, certaines distributions Linux proposent des solutions de contournement pour ce problème, ce qui améliore considérablement la situation, mais nous continuons de recevoir occasionnellement des plaintes d'utilisateurs.

Si vous avez déjà été confronté à ce genre de situation, sachez qu'améliorer le refroidissement de la puce du pont permet également d'atténuer ce problème.
