1. Die SATA-Schnittstelle arbeitet mit einer Übertragungsrate von 3 Gbit/s (SATA 2).
2. Von den GPIO-Pins unterstützen 128 Kanäle externe Interrupt-Eingänge (GPIO0–127) und sind mit anderen Schnittstellen multiplexiert.
