<template #introduction>

:::info
EA EXCELSIOR NL60R-N17 — это 14-дюймовый ноутбук на базе процессора Loongson 3A6000. Вес NL60R-N17 составляет около 1,35 кг. Он оснащен дисплеем с разрешением 2880×1800 (2,8K) или 1920×1200 (WUXGA), множеством портов и обеспечивает автономную работу около 2–4 часов.

:::

</template>

<template #spec>

| Категория | Технические характеристики |
| ---- | ---- |
| Производитель | К высшему |
| Процессор | 3A6000 с тактовой частотой 2,4 ГГц |
| Экран | 14 дюймов, 2880×1800 (2,8K) или 1920×1200 (WUXGA) |
| Вес | 1,35 кг |
| Память | DDR4 со скоростью 3200 МТ/с (1 модуль SODIMM), без встроенной памяти |
| Интерфейсы (USB) | 2 × USB 3.0, 3 × USB-C† |
| Интерфейсы (хранение данных) | 1 × NVMe (PCIe 3.0 x4), 1 × NVMe (PCIe 3.0 x1) |
| Интерфейсы (сетевые) | Один порт Gigabit Ethernet |
| Интерфейсы (видео) | один разъем HDMI |
| Интерфейсы (прочие) | 1 разъем для наушников/микрофона 3,5 мм, 1 камера с разрешением 1080p |

†: Для зарядки можно использовать только один из двух интерфейсов USB-C.

</template>

<template #known-issues>

<!--@include: @parts/en/known-issues/touchpad-err-in-abi2.md -->

<!--@include: @parts/en/known-issues/loonggpu-err-in-abi2.md -->

<!--@include: @parts/en/known-issues/smcv1-issue-in-abi2.md -->

### Высокое энергопотребление системы

В данном ноутбуке для экономии энергии используется технология AVS (адаптивное регулирование напряжения), а не полноценная система DVFS (динамическое регулирование напряжения и частоты), причем диапазон регулировки напряжения довольно ограничен. В результате при снижении частоты энергопотребление процессора уменьшается лишь незначительно, а общее время автономной работы остается неудовлетворительным.

</template>

<template #image>

![](/images/devices/ea-excelsior-nl60r-n17.webp)

</template>
