### Нестабильность моста 7A

Известно, что материнские платы, в которых для обеспечения интерфейса PCIe используется чип-мост 7A2000, демонстрируют нестабильную работу с некоторыми периферийными устройствами (особенно с видеокартами AMD, основанными на архитектурах GCN 1.0–4.0). Пользователи таких видеокарт могут сталкиваться с нестабильной работой драйверов, графическими сбоями, сбоями приложений или даже зависанием системы. Причина этой проблемы пока не установлена.

В настоящее время в некоторых дистрибутивах Linux предусмотрены обходные пути для решения этой проблемы, что значительно улучшает ситуацию, однако мы по-прежнему получаем отдельные жалобы от пользователей.

Если вы сталкивались с подобными ситуациями, следует знать, что улучшение охлаждения чипа моста также помогает уменьшить эту проблему.
