# wakeonlan

> Wake-on-LAN(WOL) 기능이 활성화된 PC에 패킷 전송.
> 더 많은 정보: <https://manned.org/wakeonlan>.

- MAC 주소를 지정하여 로컬 네트워크(255.255.255.255)의 모든 장치에 패킷 전송:

`wakeonlan {{01:02:03:04:05:06}}`

- 특정 IP 주소를 통해 특정 장치로 패킷 전송:

`wakeonlan {{01:02:03:04:05:06}} {{[-i|--ip]}} {{192.168.178.2}}`

- 명령어를 출력하지만 실행하지 않음 (드라이런):

`wakeonlan {{[-n|--dry-run]}} {{01:02:03:04:05:06}}`

- 조용한 모드로 실행:

`wakeonlan {{[-q|--quiet]}} {{01:02:03:04:05:06}}`
