# tracepath

> 네트워크 호스트로의 경로를 추적하여 이 경로를 따라 MTU를 발견합니다.
> 더 많은 정보: <https://manned.org/tracepath>.

- 호스트로의 경로를 추적하는 권장 방법:

`tracepath -p {{33434}} {{호스트}}`

- 초기 목적지 포트 지정 (비표준 방화벽 설정에 유용):

`tracepath -p {{목적지_포트}} {{호스트}}`

- 호스트명과 숫자 IP 주소 둘 다 출력:

`tracepath -b {{호스트}}`

- 최대 TTL(홉 수) 지정:

`tracepath -m {{최대_홉수}} {{호스트}}`

- 초기 패킷 길이 지정 (IPv4의 경우 기본값은 65535, IPv6의 경우 128000):

`tracepath -l {{패킷_길이}} {{호스트}}`

- IPv6 주소만 사용:

`tracepath -6 {{호스트}}`
