# line

> Administra líneas.
> Se accede en modo de configuración.
> Más información: <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/command/iosxe/qualified-cli-command-reference-guide/m-line-commands.pdf>.

- Configura líneas de la 0 a la 15:

`line vty 0 15`
