# transport

> Administra los protocolos de transporte de las líneas.
> Se accede en modo de configuración dentro de `line`.
> Más información: <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/command/iosxe/qualified-cli-command-reference-guide/m-line-commands.pdf>.

- Restringe los protocolos de línea a `ssh`:

`transport input ssh`

- Restringe los protocolos de línea a `telnet`:

`transport input telnet`
