# socat

> Relé polivalente (SOcket CAT).
> Más información: <http://www.dest-unreach.org/socat/>.

- Escucha un puerto, espera una conexión entrante y transfiere datos a STDIO:

`sudo socat - TCP-LISTEN:8080,fork`

- Escucha en un puerto usando SSL e imprime a `stdout`:

`sudo socat OPENSSL-LISTEN:4433,reuseaddr,cert=./cert.pem,cafile=./ca.cert.pem,key=./key.pem,verify=0 STDOUT`

- Crea una conexión a un host y puerto, transfiere datos en STDIO al host conectado:

`sudo socat - TCP4:www.example.com:80`

- Reenvía los datos entrantes de un puerto local a otro host y puerto:

`sudo socat TCP-LISTEN:80,fork TCP4:www.example.com:80`

- Envía datos con un esquema de enrutamiento multicast:

`{{echo "Hello Multicast"}} | socat - UDP4-DATAGRAM:{{224.0.0.1}}:{{5000}}`

- Recibe datos de un multicast:

`socat - UDP4-RECVFROM:{{5000}}`
