# interface

> Atur antarmuka jaringan.
> Gunakan mode konfigurasi untuk mengakses perintah ini.
> Informasi lebih lanjut: <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/interface/command/ir-cr-book/ir-i1.html>.

- Atur suatu VLAN:

`interface vlan {{1}}`

- Atur suatu antarmuka sebagai aktif atau nonaktif (Perintah ini dijalankan di dalam perintah `interface`):

`{{no shutdown|shutdown}}`
