# ping

> 네트워크 호스트에 ICMP ECHO_REQUEST 패킷을 전송.
> 관련 항목: `mtr`.
> 더 많은 정보: <https://manned.org/ping>.

- 호스트에 핑:

`ping {{호스트}}`

- 호스트에 특정 횟수만큼 핑:

`ping -c {{횟수}} {{호스트}}`

- 요청 간격(초)을 지정하여 호스트에 핑 (기본값은 1초):

`ping -i {{초}} {{호스트}}`

- 주소에 대한 기호 이름 조회 없이 호스트에 핑:

`ping -n {{호스트}}`

- 패킷 수신 시 벨 소리 울리면서 호스트에 핑 (터미널에서 지원하는 경우):

`ping -a {{호스트}}`

- 응답이 없을 경우 메시지도 표시:

`ping -O {{호스트}}`

- 특정 횟수의 핑, 각 응답의 타임아웃 (`-W`), 전체 핑 실행의 총 시간 제한 (`-w`)을 지정하여 호스트에 핑:

`ping -c {{횟수}} -W {{초}} -w {{초}} {{호스트}}`
