# line

> Atur baris output terminal.
> Gunakan mode konfigurasi untuk mengakses perintah ini.
> Informasi lebih lanjut: <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/command/iosxe/qualified-cli-command-reference-guide/m-line-commands.pdf>.

- Atur barisan dari 0 hingga 15:

`line vty 0 15`
