---
title: 处理器
description: 可用的 OpenTelemetry Collector 处理器列表
weight: 320
default_lang_commit: 3040a67e16dcc198614b025bd894c662c03441b3
---

处理器会在遥测数据流经管道时对其进行转换、过滤和增强。有关如何配置处理器的更多信息，请参见[Collector 配置文档](/docs/collector/configuration/#processors)。

{{< collector-component-rows type="processor" >}}
