---
title: コレクターなし
description: アプリケーションからバックエンドへ直接シグナルを送信する
aliases: [/docs/collector/deployment/no-collector]
weight: 200
default_lang_commit: 1f686d5f7b6bbdfaa30dafdc6ca0214c6f2308db
---

最もシンプルなパターンは、コレクターをまったく使用しないことです。
このパターンは、OpenTelemetry SDKで[計装された][instrumentation]アプリケーションが、テレメトリーシグナル（トレース、メトリクス、ログ）をバックエンドに直接エクスポートする構成です。

![コレクターなしのデプロイメント概念](../../../img/otel-sdk.svg)

## 例 {#example}

アプリケーションからバックエンドにシグナルを直接エクスポートする方法について、具体的なエンドツーエンドの例は[プログラミング言語のコード計装][instrumentation]をご覧ください。

## トレードオフ {#trade-offs}

長所：

- 使用が簡単（特に開発/テスト環境で）
- 運用に追加の可動部品が必要ない（本番環境で）

短所：

- 収集、処理、または取り込みの変更がある場合、コード変更が必要
- アプリケーションコードとバックエンド間の強い結合
- 言語実装ごとにエクスポーターの数が制限されている

[instrumentation]: /docs/languages/
