# Build Guide Tilting/Tenting plate 

## 部品
| 名前 | 数 | 備考 | 
|:-|:-|:-|
| 完成済み Corne Cherry | 1セット | Corne Chocolate / 3mmのトッププレート は非対応 |
| ミドルプレート 3mm | 2枚 | |
| ボトムプレート 3mm | 2枚 | |
| ボルト M5 15mm~50mm | 4本 | |
| ナット M5 | 8個 | |
| ネジ M2 6mm | 10本 | |
| ネジ M2 4mm | 14本 | |
| スペーサー M2 3.5mm | 10本 | |
| クッションゴム | 8本 | |

## 事前準備

![lrg_dsc05736](https://user-images.githubusercontent.com/736191/53021652-1185c500-349d-11e9-86a8-187298d968f8.JPG)

完成済み Corne Cherry からキースイッチを外し、本体とトッププレートを分離します。その他のパーツは不要です。

## 組み立て

![lrg_dsc05737](https://user-images.githubusercontent.com/736191/53021653-121e5b80-349d-11e9-94b6-72067880d42f.JPG)
![lrg_dsc05739](https://user-images.githubusercontent.com/736191/53021654-121e5b80-349d-11e9-9031-728645391232.JPG)

必要な部品を確認します。
専用のミドルプレートおよびボトムプレート、各種長さのボルトを確認します。
この他にネジやナット、スペーサーなどを使います(詳細は部品欄を参照してください)。

![lrg_dsc05742](https://user-images.githubusercontent.com/736191/53021658-12b6f200-349d-11e9-87d0-749a266740ee.JPG)

ミドルプレートを6mmのネジと3.5mmのスペーサーでトッププレートに固定します。

![lrg_dsc05744](https://user-images.githubusercontent.com/736191/53021659-12b6f200-349d-11e9-95ff-f252075f5b3c.JPG)
OLEDディスプレイ保護用プレートを4mmネジで固定します。

![lrg_dsc05745](https://user-images.githubusercontent.com/736191/53021660-12b6f200-349d-11e9-8620-f02c399e7106.JPG)

本体とボトムプレートを4mmのネジで固定します。

![lrg_dsc05747](https://user-images.githubusercontent.com/736191/53021661-134f8880-349d-11e9-8dd6-17ff762be93a.JPG)

ミドルプレートとボトムプレートの間にアクリルのスペーサを挟んでボルトを付けていきます。

![lrg_dsc05748](https://user-images.githubusercontent.com/736191/53021662-134f8880-349d-11e9-8d0e-d0b02657436b.JPG)

ボルトはナットで完全に固定する前に仮組みをして高さを調整することをおすすめします。
仮組みするときはボルトにナットをひとつだけ通した状態で行うと楽にできます。

![lrg_dsc05749](https://user-images.githubusercontent.com/736191/53021665-134f8880-349d-11e9-9db8-9952a40eb240.JPG)
![lrg_dsc05750](https://user-images.githubusercontent.com/736191/53021666-134f8880-349d-11e9-9c8e-85615d6dd9b6.JPG)

ナットで挟み込むようにしっかりと固定して完成です。

![lrg_dsc05761](https://user-images.githubusercontent.com/736191/53021667-13e81f00-349d-11e9-9bc8-051e68fde6eb.JPG)
