BLUETOOTH_UART_DEVICE_PORT = "/dev/ttyHS99"
FW_PATCHFILE_LOCATION = "/vendor/firmware/"
BT_WAKE_VIA_PROC = TRUE
BT_WAKE_VIA_PROC_NOTIFY_DEASSERT=TRUE
PROC_BTWRITE_TIMER_TIMEOUT_MS = 0
UART_TARGET_BAUD_RATE = 4000000
LPM_IDLE_TIMEOUT_MULTIPLE = 5
LPM_BT_WAKE_POLARITY = 0
LPM_HOST_WAKE_POLARITY = 0
SCO_USE_I2S_INTERFACE = FALSE
SCO_WBS_SAMPLE_RATE = 0
SCO_I2SPCM_IF_ROLE = 0
BTVND_DBG = FALSE
BTHW_DBG = TRUE
VNDUSERIAL_DBG = FALSE
UPIO_DBG = FALSE
BTHW_FW_EXTENDED_CONFIGURATION = TRUE
