---
title: Přípravné kroky
description: Jak připravit CachyOS pro instalaci
---

import { Steps, Tabs, TabItem, Aside } from '@astrojs/starlight/components';
import ImageComponent from '~/components/image-component.astro';

## Systémové požadavky

Před zahájením příprav na instalaci se ujistěte, že počítač splňuje potřebné systémové požadavky pro běh CachyOS. Instalátor
využívá online proces instalace, takže stabilní a relativně rychlé připojení k internetu je nezbytné.

<Tabs>

<TabItem label="Minimální požadavky">

*   3 GB RAM
*   30 GB úložného prostoru (HDD/SSD)
*   Stabilní připojení k internetu

:::caution
Nestabilní připojení může způsobit prodloužení doby instalace nebo v nejhorším případě neúspěšnou instalaci.
:::

</TabItem>

<TabItem label="Doporučené požadavky">

*   8 GB RAM
*   50 GB úložného prostoru (SSD/NVMe)
*   [CPU podporující x86-64-v3](/installation/installation_prepare#x86_64-microarchitecture-level-support)
*   Internetová rychlost 50 Mbps nebo lepší
*   GPU NVIDIA (900+ - např. GTX 950), AMD +GCN 1.0 (např. AMD R7 240) nebo Intel (Integrovaná grafika řady HD nebo vyšší. Série Arc)

</TabItem>

</Tabs>

## Podpora úrovně mikroarchitektury x86_64

<Tabs>

<TabItem label="x86_64-v3 kompatibilní CPU">

- **Intel**
  - Haswell a novější generace **(např. Broadwell, Skylake, Coffee Lake atd.)**
- **AMD**
  - **Řada Ryzen**

</TabItem>

<TabItem label="x86_64-v4 kompatibilní CPU">

- **Intel**
  - **Knights Landing (Xeon Phi x200), Knights Mill (Xeon Phi x205), Skylake-SP, Skylake-X, Cannon Lake, Cascade Lake, Cooper Lake, Ice Lake, Rocket Lake, Tiger Lake a Sapphire Rapids**
- **AMD**
  - **CPU Zen4+**

</TabItem>

</Tabs>

## Vytvoření bootovacího USB disku CachyOS

Existuje několik nástrojů a metod, které lze použít k vytvoření bootovacího USB disku CachyOS.

:::note
USB disk musí mít alespoň 8 GB volného prostoru.
:::

### balenaEtcher

<Steps>

1. Stáhněte si [balenaEtcher](<https://etcher.balena.io/>). balenaEtcher podporuje vytvoření obrazu Linuxu, MacOS a Windows.
   Pokud byl stažen soubor `.zip`, extrahujte ho a spusťte binární soubor pomocí následujících příkazů:
      ```sh
      # Extrahujte soubor zip:
      bsdtar xvf <název zip souboru>
      # Přejděte do nové složky:
      cd balenaEtcher-linux-x64/
      # Spusťte balenaEtcher:
      ./balena-etcher
      ```
2. Připojte USB disk k počítači.
3. Vyberte **`Flash from file`** a vyberte ISO obraz CachyOS.
4. Klikněte na **`Select target`** a zvolte připojený USB disk.
5. Stiskněte **`Flash`** pro zahájení procesu vytváření.

</Steps>

:::note
balenaEtcher může vyžadovat administrátorská práva. Pokud ano, zadejte své heslo a klikněte na **`Authenticate`**.
:::

<br />

<ImageComponent imgsrc={import('~/assets/images/etcher.png')} />


### Příkazová řádka (Linux a MacOS)

<Steps>

1. Připojte USB disk.
2. Detekujte připojený USB disk pomocí následujících příkazů:
   ```sh
   # Linux
   # USB disk může být identifikován např. jako /dev/sda podle modelu a velikosti disku.
   sudo fdisk -l

   # MacOS
   # USB disky jsou identifikovány jako "/dev/diskY", kde "Y" může být 0,1 atd.
   diskutil list
   ```
3. Zkopírujte obsah ISO souboru na připojený USB disk spuštěním:
   ```sh
   # Nahraďte <usbdrive> označením disku.
   sudo dd bs=4M if=full_iso_name.iso of=/dev/<usbdrive> status=progress oflag=sync
   ```
</Steps>

- `dd` nyní zkopíruje obsah ISO souboru na připojený USB disk.

### Rufus (pouze Windows)

<Steps>

1. Připojte USB disk.
2. Stáhněte si [Rufus](<https://rufus.ie/>) a nainstalujte ho, nebo spusťte přenosnou verzi.
3. V poli **`Device`** klikněte na rozevírací seznam a vyberte připojený USB disk.
4. V poli **`Boot selection`** klikněte na **`SELECT`** a najděte ISO obraz CachyOS.
5. Klikněte na **`START`**.

</Steps>

### Ventoy (Linux a Windows)

<Tabs>

<TabItem label="Linux">

<Steps>

1. Připojte USB disk.
2. Stáhněte si [Ventoy](<https://www.ventoy.net/en/download.html>)
3. Rozbalte Ventoy pomocí následujícího příkazu:
   ```sh
   # Nahraďte verzi správnou verzí např.: ventoy-1.0.99-linux.tar.gz
   bsdtar xvf ventoy-version-linux.tar.gz
   # Přejděte do nové složky: (verze se může lišit)
   cd ventoy-1.0.99/
   ```
4. Spusťte **`VentoyGUI.x86_64`** dvojklikem nebo přes terminál:
   ```sh
   # Bude vyžadovat administrátorská práva, zadejte své přihlašovací údaje
   ./VentoyGUI.x86_64
   ```
5. Vyberte připojený USB disk kliknutím na **`Device`.**
6. Klikněte na **`Install`.**
7. Po dokončení instalace Ventoy na připojený USB disk zavřete okno a umístěte ISO soubor CachyOS do nové použitelné oddílu disku.

</Steps>

</TabItem>

<TabItem label="Windows">

<Steps>
1. Připojte USB disk.
2. Stáhněte si [Ventoy](<https://www.ventoy.net/en/download.html>)
3. Spusťte **`Ventoy2Disk.exe`**
4. Vyberte připojený USB disk kliknutím na **`Device`.**
5. Klikněte na **`Install`.**
6. Po dokončení instalace Ventoy na připojený USB disk zavřete okno a umístěte ISO soubor CachyOS do nové použitelné oddílu disku.
</Steps>

</TabItem>

</Tabs>
