---
title: Kroky prípravy
description: Ako pripraviť CachyOS na inštaláciu
---

import { Steps, Tabs, TabItem, Aside } from '@astrojs/starlight/components';
import ImageComponent from '~/components/image-component.astro';

## Systémové požiadavky

Pred začatím príprav na inštaláciu sa uistite, že používaný počítač spĺňa potrebné systémové požiadavky na spustenie CachyOS. Inštalátor
používa online proces inštalácie, takže stabilné a relatívne rýchle internetové pripojenie je povinné.

<Tabs>

<TabItem label="Minimálne požiadavky">

*   3 GB RAM
*   30 GB úložného priestoru (HDD/SSD)
*   Stabilné internetové pripojenie

:::caution
Nestabilné internetové pripojenie môže spôsobiť predĺženie inštalácie alebo v najhoršom prípade zlyhanie inštalácie.
:::

</TabItem>

<TabItem label="Odporúčané požiadavky">

*   8 GB RAM
*   50 GB úložného priestoru (SSD/NVMe)
*   CPU s podporou [x86-64-v3](/installation/installation_prepare#x86_64-podpora-úrovne-mikroarchitektúry)
*   Rýchlosť internetu 50 Mbps alebo lepšia
*   NVIDIA GPU (900+ - napr.: GTX 950), AMD +GCN 1.0 (napr.: AMD R7 240) alebo Intel (integrovaná séria HD Graphics alebo vyššia. Arc Series)

</TabItem>

</Tabs>

## Podpora úrovne mikroarchitektúry x86_64

<Tabs>

<TabItem label="CPU kompatibilné s x86_64-v3">

- **Intel**
  - Haswell a novšie generácie **(napr. Broadwell, Skylake, Coffee Lake, atď.)**
- **AMD**
  - **Séria Ryzen**

</TabItem>

<TabItem label="CPU kompatibilné s x86_64-v4">

- **Intel**
  - **Knights Landing (Xeon Phi x200), Knights Mill (Xeon Phi x205), Skylake-SP, Skylake-X, Cannon Lake, Cascade Lake, Cooper Lake, Ice Lake, Rocket Lake, Tiger Lake a Sapphire Rapids**
- **AMD**
  - **Zen4+ CPUs**

</TabItem>

</Tabs>

## Vytvorenie bootovacieho USB disku CachyOS

Existuje niekoľko nástrojov a metód, ktoré je možné použiť na vytvorenie bootovacieho USB disku CachyOS.

:::note
USB disk musí mať aspoň 8 GB voľného miesta.
:::

### balenaEtcher

<Steps>

1. Stiahnite si [balenaEtcher](<https://etcher.balena.io/>). balenaEtcher podporuje flashovanie obrazu pre Linux, MacOS a Windows.
   Ak bol stiahnutý súbor `.zip`, rozbaľte ho a spustite binárny súbor pomocou nasledujúcich príkazov:
      ```sh
      # Rozbalenie zip súboru:
      bsdtar xvf <názov zip súboru>
      # Presun do nového priečinka:
      cd balenaEtcher-linux-x64/
      # Spustenie balenaEtcher:
      ./balena-etcher
      ```
2. Pripojte USB disk k počítaču.
3. Vyberte **`Flash from file`** a vyberte súbor s obrazom ISO CachyOS.
4. Kliknite na **`Select target`** a vyberte predtým pripojený USB disk.
5. Stlačte **`Flash`** pre spustenie procesu flashovania.

</Steps>

:::note
balenaEtcher môže vyžadovať oprávnenia správcu. Ak áno, zadajte svoje heslo a kliknite na **`Authenticate`**.
:::

<br />

<ImageComponent imgsrc={import('~/assets/images/etcher.png')} />

### Príkazový riadok (Linux & MacOS)

<Steps>

1. Pripojte USB disk.
2. Zistite pripojený USB disk pomocou nasledujúcich príkazov:
   ```sh
   # Linux
   # USB disk je možné identifikovať napr.: /dev/sda, podľa modelu disku a veľkosti.
   sudo fdisk -l

   # MacOS
   # USB disky sú identifikované ako "/dev/diskY", kde "Y" môže byť 0, 1 atď.
   diskutil list
   ```
3. Skopírujte obsah ISO na pripojený USB disk spustením:
   ```sh
   # Nahraďte <usbdrive> označením disku.
   sudo dd bs=4M if=full_iso_name.iso of=/dev/<usbdrive> status=progress oflag=sync
   ```
</Steps>

- `dd` teraz skopíruje obsah súboru ISO na pripojený USB disk.

### Rufus (Iba Windows)

<Steps>

1. Pripojte USB disk.
2. Stiahnite si [Rufus](<https://rufus.ie/>) a nainštalujte ho, alebo spustite prenosnú verziu.
3. V časti **`Device`** kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte pripojený USB disk.
4. V časti **`Boot selection`** kliknite na **`SELECT`** a nájdite súbor s obrazom ISO CachyOS.
5. Kliknite na **`START`**.

</Steps>

### Ventoy (Linux & Windows)

<Tabs>

<TabItem label="Linux">

<Steps>

1. Pripojte USB disk.
2. Stiahnite si [Ventoy](<https://www.ventoy.net/en/download.html>)
3. Rozbaľte Ventoy pomocou nasledujúceho príkazu:
   ```sh
   # Nahraďte version správnou verziou, napr.: ventoy-1.0.99-linux.tar.gz
   bsdtar xvf ventoy-version-linux.tar.gz
   # Presun do nového priečinka: (verzia sa môže líšiť)
   cd ventoy-1.0.99/
   ```
4. Spustite **`VentoyGUI.x86_64`** buď dvojitým kliknutím na ňu, alebo cez terminál:
   ```sh
   # Vyžiada si administratívne oprávnenia, zadajte svoje prihlasovacie údaje
   ./VentoyGUI.x86_64
   ```
5. Vyberte pripojený USB disk kliknutím na **`Device`.**
6. Kliknite na **`Install`.**
7. Po dokončení inštalácie Ventoy na pripojený USB disk zatvorte okno a umiestnite súbor ISO CachyOS do nového použiteľného oddielu disku.

</Steps>

</TabItem>

<TabItem label="Windows">

<Steps>
1. Pripojte USB disk.
2. Stiahnite si [Ventoy](<https://www.ventoy.net/en/download.html>)
3. Spustite **`Ventoy2Disk.exe`**
4. Vyberte pripojený USB disk kliknutím na **`Device`.**
5. Kliknite na **`Install`.**
6. Po dokončení inštalácie Ventoy na pripojený USB disk zatvorte okno a umiestnite súbor ISO CachyOS do nového použiteľného oddielu disku.
</Steps>

</TabItem>

</Tabs>
