---
title: T2 MacBook
description: T2 MacBook への CachyOS のインストール方法
---

import { Steps } from '@astrojs/starlight/components';

CachyOS は T2 MacBook ですぐに使えるようサポートを提供しており、提供しているすべてのカーネルに必要なカーネルパッチが含まれています。ただし、インストールを成功させるためにはいくつかの重要な手順が必要です。

:::caution[リスクについて]
macOS を完全に削除することには、データの損失やデバイスが使用不能になるリスクが伴います。ファームウェアのアップデートや復旧のために macOS パーティションを残しておくことを**強くおすすめします**。詳しくは[T2 Linux ロードマップ](https://wiki.t2linux.org/roadmap/#can-i-completely-remove-macos)をお読みください。

それでも macOS を削除する場合は、事前に完全なバックアップを取り、[macOS の起動可能なインストーラ](https://support.apple.com/ja-jp/101578)を作成しておいてください。
:::

## インストール前の準備

起動可能な macOS インストーラーの作成は任意ですが、パーティションを変更したり macOS を削除する予定がある場合はおすすめします。ファームウェアのアップデート、トラブルシューティング、システムの復元に役立ちます。詳細な手順は [Apple のガイド](https://support.apple.com/ja-jp/101578)をご覧ください。

以下の手順は CachyOS インストーラーを起動する**前**に、macOS 上で行ってください。

### 起動可能な CachyOS USB の準備

[CachyOS ISO](/ja/cachyos_basic/download) をダウンロードし、[ブート可能な CachyOS USB ドライブの作成](/ja/installation/installation_prepare#ブート可能な-cachyos-usb-ドライブの作成)の手順にしたがってインストールメディアを作成してください。

### (任意) Wi-Fi ファームウェアの展開

:::note
必要なファームウェアがプロプライエタリであるため CachyOS が再配布できません。そのため、インストール中およびインストール後に Wi-Fi は**そのままでは動作しません**。以下の手順で事前に Wi-Fi ファームウェアを準備してインストール時に有効化しない限り、インストールには有線接続や USB テザリングなどでのインターネット接続が必要です。
:::

macOS 上でターミナルを開き、以下のコマンドを実行してください。これにより必要な Wi-Fi ファームウェアファイルが EFI パーティションにコピーされ、CachyOS のインストール中にアクセスできるようになります。
```sh
curl -sL https://wiki.t2linux.org/tools/firmware.sh | bash -s copy_to_efi
```

### ディスクの準備

macOS とのデュアルブートを予定している場合 (推奨)、CachyOS 用のスペースを確保する必要があります。macOS のディスクユーティリティを使って既存の macOS パーティションをサイズ変更してください。

<Steps>

1. **ディスクユーティリティ** を開いてください。
2. ディスクユーティリティのサイドバーで、サイズを変更を行う**ボリューム** (通常 "Macintosh HD" など) を選択してください。
3. ツールバーの **｢パーティション｣** ボタンをクリックしてください。
4. ディスク使用状況を示す円グラフの下にある **｢+｣ (プラス)** ボタンをクリックしてください。
5. **重要:** プロンプトが表示されたら、「ボリュームを追加」ではなく **｢パーティションを追加｣** を選択してください。Linux 用には別のパーティションを作成する必要があります。
6. **名前:** 新しいパーティションにわかりやすい名前を入力してください。(例: "CachyOS" や "Linux")
7. **フォーマット:** 利用可能な任意のフォーマット (APFS または Mac OS 拡張など) を選択してください。CachyOS インストーラーが後でこのパーティションを再フォーマットするため、ここでの選択は影響しません。
8. **サイズ:** CachyOS に割り当てるストレージ容量を指定してください。**後からパーティションのサイズを変更するのは困難または不可能な場合があります**。必要なサイズはよく考えて決めてください。
10. **｢適用｣** をクリックして新しいパーティションを作成してください。ディスクユーティリティが macOS パーティションのサイズを変更して新しい空き領域を作成します。

</Steps>


### セキュアブートの無効化

<Steps>

1. Mac を再起動し、電源を入れた直後に `コマンド(⌘) + R` を長押しして復旧モードに入ってください。
2. ユーティリティ → 起動セキュリティユーティリティ に移動してください。
3. **安全な起動** で「セキュリティなし」をえらび、**許可する起動メディア** で「外部メディアまたはリムーバブルメディアからの起動を許可」を選択してください。

</Steps>

詳しくは[Apple の起動セキュリティユーティリティガイド](https://support.apple.com/ja-jp/102522)をお読みください。

---

T2 Mac を Linux 向けに準備するための詳しい情報については、[t2linux インストール前ガイド](https://wiki.t2linux.org/guides/preinstall/)もお読みください。

## インストール方法

<Steps>

1.  **CachyOS USB からブートする**
    *   Mac を再起動し、電源投入直後に `オプション(⌥)` キーを長押ししてください。
    *   CachyOS USB ドライブ (通常 "EFI Boot" と表示) をえらんでください。
2.  **(任意) ライブ環境で Wi-Fi を有効にする**
    *   インストール中に Wi-Fi が必要であるものの有線接続/テザリングが使えない場合は、CachyOS ライブ環境が起動したのちにターミナルを開いてください。
    *   以下のコマンドを実行して、EFI パーティション ([Wi-Fi ファームウェアの展開](#任意-wi-fi-ファームウェアの展開)で作成) からファームウェアをコピーし、NetworkManager を設定してください。
        ```sh
        # EFI パーティションをマウントする (T2 Mac では通常 nvme0n1p1)
        sudo mkdir -p /tmp/apple-wifi-efi
        sudo mount /dev/nvme0n1p1 /tmp/apple-wifi-efi

        # EFI からライブ環境にファームウェアをコピーする
        bash /tmp/apple-wifi-efi/firmware.sh get_from_efi
        sudo umount /tmp/apple-wifi-efi

        # iwd バックエンドを使用するよう NetworkManager を設定する
        cat <<EOF | sudo tee /etc/NetworkManager/conf.d/wifi_backend.conf
        [device]
        wifi.backend=iwd
        EOF
        sudo systemctl restart NetworkManager
        ```
    *   システムトレイのネットワークアプレットから Wi-Fi ネットワークに接続できるようになります。
3.  **CachyOS インストーラーを実行する**
    *   デスクトップまたはアプリケーションメニューから CachyOS インストーラーを起動してください。
    *   [デスクトップ/ノートパソコンへのインストール](/ja/installation/installation_on_root)ガイドを読みながら、通常のインストール方法にしたがってください。
    *   パーティション設定では、先ほど作成した空き領域を選択してください。フォーマットはインストーラーの自動設定にしたがってください。
        :::caution[パーティション設定の注意]
        インストーラーのパーティション設定の手順では**十分に注意**してください。準備した正しい空き領域をえらんでいることを確認し、デュアルブートを予定している場合は既存の macOS パーティションを誤って削除またはフォーマットしないようにしてください。進める前にえらんだ内容を必ず確認してください。
        :::
    *   CachyOS ハードウェア識別 ([chwd](/ja/features/chwd/chwd)) がインストール中に T2 固有のブートパラメーターと設定を自動的に適用します。

</Steps>

## インストール後の手順

インストールが完了して新しい CachyOS システムに再起動した後、すべてがスムーズに動作するようにいくつかの追加手順が必要な場合があります。

### Wi-Fi ファームウェアを完全にインストール

[ライブ環境での Wi-Fi の有効化](#インストール方法)の手順でファームウェアをライブ ISO に導入した場合は、同じ手順をもう一度行うことで Wi-Fi を有効にできます。ファームウェアをまだ導入していない場合は、インターネット (有線接続、USB テザリングなど) に接続して以下の手順にしたがってください。

<Steps>
1. ターミナルを開き、Arch Linux T2 ミラーからファームウェアパッケージをダウンロードしてください。
   ```sh
   curl https://mirror.funami.tech/arch-mact2/os/x86_64/apple-bcm-firmware-14.0-1-any.pkg.tar.zst -o apple-bcm-firmware-14.0-1-any.pkg.tar.zst
   ```
2. ダウンロードしたパッケージをインストールしてください。
   ```sh
   sudo pacman -U apple-bcm-firmware-14.0-1-any.pkg.tar.zst
   ```
3. Wi-Fi カーネルモジュールを再読み込みしてください。
   ```bash
   sudo modprobe -r brcmfmac_wcc
   sudo modprobe -r brcmfmac
   sudo modprobe brcmfmac
   ```
</Steps>

再起動後も Wi-Fi が安定して動作するようになります。ダウンロードした `.pkg.tar.zst` ファイルは削除しても問題ありません。

### その他の設定
オーディオ、ウェブカメラ、Touch Bar などのほかのハードウェアの設定については、[t2linux Wiki](https://wiki.t2linux.org/roadmap/#configuring-the-installation) のガイドをご覧ください。
