---
tag: m0125
title: Park Head
brief: Save current position and move to filament change position.
author: thinkyhead

group: nozzle
requires: PARK_HEAD_ON_PAUSE

codes: [ M125 ]

parameters:

- tag: L
  optional: true
  description: Retract length (otherwise `FILAMENT_CHANGE_RETRACT_LENGTH`)
  values:
  - tag: linear
    type: float

- tag: X
  optional: true
  description: X position to park at (otherwise `FILAMENT_CHANGE_X_POS`)
  values:
  - tag: linear
    type: float

- tag: Y
  optional: true
  description: Y position to park at (otherwise `FILAMENT_CHANGE_Y_POS`)
  values:
  - tag: linear
    type: float

- tag: Z
  optional: true
  description: Z raise before park (otherwise `FILAMENT_CHANGE_Z_ADD`)
  values:
  - tag: linear
    type: float

- tag: P
  optional: true
  description: Always show a prompt and await a response (With an LCD menu)
  values:
  - type: bool

example:
- pre: Retract 2cm of filament and park the nozzle
  code: M125 L20 ; park and retract

---

Save the current nozzle position and move to the configured park position.
