
(footprint MODULE_ESP32-C3_SUPERMINI (layer F.Cu) (tedit 670880B0)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -5.715 -13.6525 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value MODULE_ESP32-C3_SUPERMINI (at 6.985 12.3825 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 5 thru_hole circle (at -7.62 -9.9) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at -7.62 -7.36) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at -7.62 -4.82) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at -7.62 -2.28) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 thru_hole circle (at -7.62 0.26) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at -7.62 2.8) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 thru_hole circle (at -7.62 5.34) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 thru_hole circle (at -7.62 7.88) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 0 thru_hole circle (at 7.62 7.88) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 thru_hole circle (at 7.62 5.34) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 7.62 2.8) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 7.62 0.26) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.62 -2.28) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3.3 thru_hole circle (at 7.62 -4.82) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G thru_hole circle (at 7.62 -7.36) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5V thru_hole circle (at 7.62 -9.9) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_line (start 9.0 11.35) (end -9.0 11.35) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 9.0 11.35) (end 9.0 -11.35) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 9.0 -11.35) (end 4.5 -11.35) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -9.0 11.35) (end -9.0 -11.35) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.5 -12.65) (end -4.5 -12.65) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.5 -12.65) (end 4.5 -11.35) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.5 -12.65) (end -4.5 -11.35) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.5 -11.35) (end -9.0 -11.35) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 9.0 11.35) (end -9.0 11.35) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 9.0 11.35) (end 9.0 -11.35) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 9.0 -11.35) (end 4.5 -11.35) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -9.0 11.35) (end -9.0 -11.35) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.5 -12.65) (end -4.5 -12.65) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.5 -12.65) (end 4.5 -11.35) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.5 -12.65) (end -4.5 -11.35) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.5 -11.35) (end -9.0 -11.35) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -9.25 -12.9) (end 9.25 -12.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 9.25 -12.9) (end 9.25 11.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 9.25 11.6) (end -9.25 11.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -9.25 11.6) (end -9.25 -12.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
)