ram block $__QLF_TDP36K {
	init any;
	byte 9;
	option "SPLIT" 0 {
		abits 15;
		widths 1 2 4 9 18 36 per_port;
	}
	option "SPLIT" 1 {
		abits 14;
		widths 1 2 4 9 18 per_port;
	}
	cost 65;
	port srsw "A" "B" {
		width tied;
		clock posedge;
		# wen causes read even when ren is low
		# map clken = wen || ren
		clken;
		wrbe_separate;
		rdwr old;
	}
}
