ram block $__ICE40_RAM4K_ {
	abits 11;
	widths 2 4 8 16 per_port;
	cost 64;
	option "HAS_BE" 1 {
		byte 1;
	}
	init any;
	port sw "W" {
		option "HAS_BE" 0 {
			width 2 4 8;
		}
		option "HAS_BE" 1 {
			width 16;
			wrbe_separate;
		}
		clock anyedge;
	}
	port sr "R" {
		clock anyedge;
		rden;
	}
}
