<template #introduction>

:::info
龙芯 2K0300 先锋派是由龙芯中科推出的，基于 2K0300 平台设计的开发板。
:::

</template>

<template #spec>

| 类别 | 规格 |
| ---- | ---- |
| 厂商 | 龙芯中科 |
| 板型 | 85×56mm |
| 处理器 | 2K0300 @ 1.0GHz |
| 内存 | 512MiB DDR4（板载） |
| 接口 (USB) | 4 × USB 2.0、1 × USB-C† |
| 接口（存储） | 1 × microSD 卡槽、8GB eMMC（板载） |
| 接口（网络） | 1 × GbE、板载 Wi-Fi 模块 |
| 接口（视频） | 1 × LCD 输出 |
| 接口（其他） | 1 × 3.5mm 耳机耳麦口、1 × USB 集线器、1 × JTAG 调试接口、1 × ADC/TTL 调试接口、40-pin GPIO |

†：USB-C 接口用于供电及串口。

</template>

<template #known-issues>

暂无记录。

</template>

<template #image>

![](/images/devices/loongson-2k0300-pioneer-evb.webp)
来源：龙芯中科

</template>
