### USB 设备丢失问题

根据用户反馈，部分主板在启动系统后发现 USB 键鼠有随机失灵的情况，需要重复插拔方能使用。

根据龙芯中科工程师的调查，这是龙芯 7A2000 桥片的[一个硬件缺陷导致的](https://github.com/torvalds/linux/commit/bcb60d438547355b8f9ad48645909139b64d3482)。该问题已在 Linux 内核 6.15-rc1 或更高版本被规避，使用 6.6 内核的商用 ABI2.0 发行版及使用 4.19 内核的 ABI1.0 系统均包含此问题的规避。
