<template #introduction>

:::info
龙芯 2K3000 AI 评估板是由龙芯中科推出的，基于 2K3000 平台设计的开发板。
:::

</template>

<template #spec>

| 类别 | 规格 |
| ---- | ---- |
| 厂商 | 龙芯中科 |
| 板型 | 168×126mm |
| 处理器 | 2K3000 @ 2.2GHz |
| 内存 | DDR4 @ 3200MT/s (1 × SODIMM) |
| 接口 (USB) | USB 3.0（2 × 板载、1 × 插针接口）、USB 2.0（3 × 插针） |
| 接口（存储） | 1 × NVMe (PCIe 3.0 x4)、1 × microSD 卡槽、1 × SATA 3.0 |
| 接口（网络） | 2 × GbE |
| 接口（视频） | 1 × HDMI、1 × eDP |
| 接口（其他） | 1 × M.2 Key E 接口 (PCIe + USB)、1 × 3.5mm 耳机耳麦口、1 × SIM 卡槽（支持 4G LTE）、2 × CAN-FD、2 × 串口 (RS-232)、2 × RS-485、1 × UART TTL |

†：其中一个 USB-C 接口仅可用于为板卡供电，无数据功能。

</template>

<template #known-issues>

暂无记录。

</template>

<template #image>

![](/images/devices/loongson-2k3000-ai-evb.webp)
来源：龙芯中科

</template>
