<template #introduction>

:::info
Das Loongson 2K0300 „Pioneer“ ist ein auf dem Loongson 2K0300 basierendes Entwicklungsboard.
:::

</template>

<template #spec>

| Kategorie | Technische Daten |
| ---- | ---- |
| Hersteller | Loongson Technology |
| Formfaktor | 85 × 56 mm |
| Prozessor | 2K0300 mit 1,0 GHz |
| Speicher | 512 MiB DDR4 (integriert) |
| Schnittstellen (USB) | 4 × USB 2.0, 1 × USB-C† |
| Schnittstellen (Speicher) | 1 × microSD-Kartensteckplatz, 8 GB eMMC (integriert) |
| Schnittstellen (Netzwerk) | 1 × GbE, integriertes WLAN-Modul |
| Schnittstellen (Video) | 1 × LCD-Ausgang |
| Schnittstellen (Sonstiges) | 1 × 3,5-mm-Kopfhörer-/Mikrofonbuchse, 1 × USB-Hub, 1 × JTAG-Debug-Schnittstelle, 1 × ADC/TTL-Debug-Schnittstelle, 40-poliger GPIO |

†: USB-C für Stromversorgung und serielle Schnittstelle.

</template>

<template #known-issues>

Keine Angaben.

</template>

<template #image>

![](/images/devices/loongson-2k0300-pioneer-evb.webp)
Quelle: Loongson Technology

</template>
