<template #introduction>

:::info
Das ALIENTEK 2K0300 Development Board ist ein auf dem Loongson 2K0300 basierendes Entwicklungsboard.
:::

</template>

<template #spec>

| Kategorie | Technische Daten |
| ---- | ---- |
| Hersteller | ALIENTEK |
| Formfaktor | 42 × 37 mm (Kernplatte), 180 × 100 mm (Grundplatte) |
| Prozessor | 2K0300 mit 1,0 GHz |
| Speicher | 512 MiB DDR4 (integriert) |
| Schnittstellen (USB) | 2 × USB 2.0, 2 × USB-C (1 × OTG, 1 × serielle Schnittstelle) |
| Schnittstellen (Speicher) | 1 × microSD-Kartensteckplatz, 8 GB eMMC (integriert) |
| Schnittstellen (Netzwerk) | 2 × GbE, WLAN- und Bluetooth-Modul (integriert) |
| Schnittstellen (Video) | 1 × LCD-Ausgang |
| Schnittstellen (Sonstiges) | 1 × 3,5-mm-Kopfhörer-/Mikrofonbuchse, 1 × Lautsprecher, 1 × mPCIe-Schnittstelle (für 4G LTE verfügbar), 1 × SIM-Kartensteckplatz, 1 × Mikrofon, 1 × ADC, 1 × serielle RS-232-Schnittstelle (DB-9), 2 × CAN-FD, 2 × RS-485, 14-polige I/O-Schnittstelle für Benutzererweiterungen |

</template>

<template #known-issues>

Keine Angaben.

</template>

<template #image>

![Vorderansicht des ALIENTEK 2K0300 EVB mit beschrifteten Schnittstellen](/images/devices/alientek-2k0300-evb-1.webp)
![Rückansicht des ALIENTEK 2K0300 EVB](/images/devices/alientek-2k0300-evb-2.webp)
Quelle: ALIENTEK

</template>
